# Εισαγωγή

# Θεωρητικό Υπόβαθρο


## Μοτέρ Servo

### Αρνητική Ανάδραση

Ένα servo, ή σερβο-μηχανισμός είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με βάση την αρχή της αρνητικής ανάδρασης η οποία, μέσω μίας ενέργειας, αναγκάζει την έξοδο του συστήματος να ακολουθεί την είσοδο [1].

### Δομή

To μοτέρ servo είναι ένα ηλεκτρικό μοτέρ το οποίο στην πιο βασική του μορφή αποτελείται από τα εξής μέρη [2]:



Εικόνα 2‑1 Το εσωτερικό ενός servo motor.

* Γρανάζι κινητήρα
* Κινητήρας DTC
* Κύκλωμα ελέγχου
* Ποτενσιόμετρο
* Άξονας εξόδου

Μπορούμε να συνδέσουμε εξαρτήματα επάνω στον άξονα εξόδου προκειμένου να εκτελέσουν περιστροφική κίνηση. Ένα γρανάζι συνδέεται επάνω στον κινητήρα με σκοπό την αύξηση της ροπής στον άξονα εξόδου.

### Λειτουργία

Το κύκλωμα ελέγχου είναι υπεύθυνο για την περιστροφή του κινητήρα DTC μέσω ενός σήματος ελέγχου. Έτσι κάθε σήμα αντιστοιχεί σε μία επιθυμητή γωνιακή μετατόπιση του κινητήρα. Ο κινητήρας με την σειρά του περιστρέφει τον άξονα εξόδου μέσω κάποιου μηχανισμού. Ύστερα, το ποτενσιόμετρο ανιχνεύει την πραγματική γωνιακή μετατόπιση του άξονα. Συγκρίνοντας την πραγματική με την επιθυμητή γωνιακή μετατόπιση, πραγματοποιείται αρνητική ανάδραση, διορθώνοντας οποιοδήποτε σφάλμα.

### Μοντέλο PWM

Μία συχνή μέθοδος ελέγχου του μοτέρ servo είναι το μοντέλο PWM (Pulse-Width-Modulation) [2]. Κάθε χρονικό διάστημα ένας παλμός πλάτους ορίζει τον duty cycle () του PWM από την σχέση:

Η γωνιακή συχνότητα ενός κύκλου PWM ορίζεται ως:

Το servo είναι σχεδιασμένο ώστε να υποστηρίζει παλμούς με πλάτος μεταξύ μίας ελάχιστης και μέγιστης τιμής και αντίστοιχα. Αν τροφοδοτηθεί με ένα σήμα το οποίο έχει πλάτος εντός αυτών των ορίων, ο άξονας εξόδου θα αποκτήσει περιστροφή ανάλογη με αυτήν.

Έτσι μετατρέπουμε την τιμή του επιθυμητού σε έναν παλμό ο οποίος είναι μεταξύ αυτών των ορίων και την τροφοδοτούμε σαν σήμα ελέγχου στο servo:

Έτσι, το μοτέρ καταλήγει να αποκτά περιστροφή ίση με:


Όπου η ελάχιστη και μέγιστη περιστροφή που υποστηρίζει το servo. Αυ΄τες καθορίζονται από τα και αντίστοιχα.

Συνοπτικά, εάν η επιθυμητή γωνία περιστροφής του servo είναι , τότε πρώτα βρίσκουμε το D από την σχέση:

Ύστερα, υπολογίζουμε τον αντίστοιχο παλμό από την σχέση **(2.1)**. Τέλος τροφοδοτούμε στο μοτέρ ένα σήμα με παλμούς μήκους μέσω ενός μικροελεγκτή PWM.

### Μικροελεγκτής PWM

Οι μικροελεγκτές PWM είναι συσκευές που παράγουν και τροφοδοτούν τα μοτέρ servo με το κατάλληλο σήμα PWM μέσω των καναλιών τους ώστε να ελέγξουν την περιστροφή τους. Κάθε κανάλι μπορεί να συνδεθεί με ένα servo μέσω τριών pins. Αυτά παρέχουν το servo το καθένα ξεχωριστά με τα αναγκαία ηλεκτρικά σήματα:



Εικόνα 2‑2 Ένας μικρός μικροελεγκτής PWM συνδεδεμένος με ένα μοτέρ servo.

1. Τάση λειτουργίας
2. Γείωση
3. Σήμα PWM

Οι μικροελεγκτές σαν αυτούς είναι εξαρτήματα τα οποία συνδέονται με τον υπολογιστή μας και έτσι γεφυρώνουν την επικοινωνία μεταξύ αυτού και των μοτέρ servo. Θεωρητικά, ο έλεγχος των σερβοκινητήρων θα μπορούσε να γίνει απευθείας από τον υπολογιστή. Ωστόσο, οι μικροελεγκτές PWM εμπεριέχουν ρυθμιστικά κυκλώματα τα οποία εξασφαλίζουν πως όλα τα μοτέρ δέχονται την σωστή τάση λειτουργίας και παράγουν πιο σταθερά σήματα PWM, με λιγότερο θόρυβο.

## Raspberry Pi

### Τι είναι το Raspberry Pi;

A close-up of a computer chip

AI-generated content may be incorrect.Το raspberry pi, στην πιο απλή του μορφή, είναι ένας υπολογιστής μικρών διαστάσεων [3]. Με την πάροδο του χρόνου, αναπτύσσονται νέα μοντέλα Raspberry Pi έτσι ώστε να μείνουν ενημερωμένα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας.

Εικόνα ‑ Raspberry Pi 4

Οι κύριες διαφορές μεταξύ Raspberry Pi και ενός τυπικού, προσωπικού υπολογιστή (PC) εμφανίζονται τόσο στην ισχύ όσο και στο κόστος που τα χαρακτηρίζει. Οι συσκευές Raspberry Pi είναι σημαντικά οικονομικότερες από ένα PC επειδή βασίζονται σε τεχνολογίες χαμηλότερου κόστους και έχουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ίδιες απαιτήσεις με έναν κανονικό υπολογιστή και έτσι χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου δεν απαιτούνται υψηλές επιδόσεις όπως σε μικροελεγκτές, servers, έξυπνες συσκευές, ερασιτεχνικές δραστηριότητες και άλλα.

### Λογισμικό

Το λειτουργικό σύστημα ενός υπολογιστή Raspberry Pi ονομάζεται Raspberry Pi OS και βασίζεται επάνω στο Linux/Debian [3]. To Raspberry Pi OS έχει προ-εγκατεστημένη την γλώσσα προγραμματισμού “python” την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να γράψουμε τους δικούς μας αλγορίθμους, να εγκαταστήσουμε εφαρμογές ή βιβλιοθήκες και να επικοινωνήσουμε με το hardware του ίδιου του υπολογιστή ή εξαρτήματα/συσκευές που είναι συνδεδεμένες μαζί του.

### Σύνδεση με Μικροελεγκτή PWM

Το Raspberry Pi από μόνο του έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με κάποιο μοτέρ servo στέλνοντας του ένα σήμα PWM. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν είναι ιδανικό αφού όπως αναφέρθηκε νωρίτερα σε αυτό το κεφάλαιο, οι μικροελεγκτές PWM είναι πιο αξιόπιστοι από έναν υπολογιστή γενικής χρήσης σε αυτή την εφαρμογή. Για τον λόγο αυτό, συνδέουμε πρώτα τον μικροελεγκτή PWM στο Raspberry Pi και από εκεί, τα κανάλια του μικροελεγκτή συνδέονται με τους σερβοκινητήρες που θέλουμε να ελέγξουμε.

Έτσι, το Raspberry Pi πρέπει να επικοινωνήσει με τον μικροελεγκτή PWM ώστε να καθορίσει πρώτα το κανάλι στο οποίο πρέπει να σταλεί το σήμα και δεύτερον, το πλάτος τους σήματος PWM που θα σταλεί στο μοτέρ το οποίο είναι συνδεδεμένο με το κανάλι εκείνο.

# Διάταξη Συστήματος

# Λογισμικό

# Ανάλυση και Υλοποίηση

# Συμπεράσματα και Μελλοντική Εργασία

# Βιβλιογραφία

# Παραρτήματα